**Инструкция подключения роутера**

Используя Ethernet-кабель (патчкорд), который находится в комплекте, подключите один конец кабеля к вашему роутеру в любой из разъемов **LAN**, а другой конец — в роутер EncryptTech в разъем **WAN**.

Изображение выглядит как маршрутизатор, электроника

Контент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

Ваш роутер

Изображение выглядит как устройство, Бытовая техника, дизайн, кондиционер

Контент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

Роутер EncryptTech

Включите роутер в розетку и дождитесь, когда индикатор загорится голубым цветом. Если соединение с интернетом не появилось, перезагрузите основной роутер.

**Не сбрасывайте роутер в заводские настройки! Не нажимайте кнопку RESET.** В этом случае роутер перестанет выполнять свои заявленные функции!

Имя сети WI-FI: EncryptTech, EncryptTech\_5G

Пароль: GilmerBadaga

**ID: RM001**

Для консультации по подключению роутера как основного, смене пароля, вопросам по подписке, а также при возникновении любых других вопросов обращайтесь в нашу техническую поддержку в Telegram.

@encrypttechbot

Изображение выглядит как шаблон, пиксель, дизайн

Контент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.